**Разъяснение документации**

**открытого конкурса на поставку офисной мебели ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» в рамках реализации государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы»**

1. **Запрос на разъяснение технического задания от 30.10.2014**

**Текст запроса:**

Просим Вас уточнить информацию по габаритным размерам позиции согласно процедуры закупки открытого конкурса № извещения 31401603437 на поставку офисной мебели ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» в рамках реализации государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы», а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Функциональные, технические характеристики товара |
| Декор панель (800х450х32)Как правильно понимаем габаритные размеры располагаются в следующем порядке:Ширина – 800мм;Высота – 450мм;**Глубина – 32мм. – что противоречит в описании технического описания** | шт. | 2 | Панель должна быть изготовлена из высококачественного экологически чистого ламинированного ДСП. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям **толщиной не менее 38мм**. Торцы обработаны кромкой ABS-2мм. |

**Ответ на запрос:**

Уточняем информацию по габаритным размерам позиции согласно процедуры закупки открытого конкурса № извещения 31401603437 на поставку офисной мебели ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» в рамках реализации государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы», а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Функциональные, технические характеристики товара |
| Декор панель (800х450х32) | шт. | 2 | Панель должна быть изготовлена из высококачественного экологически чистого ламинированного ДСП. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям **толщиной не менее 32мм**. Торцы обработаны кромкой ABS-2мм. |